U

Portaalkraan

Hefboom

Overbrenging

* Minimaal 2,5 m hoog

V

Eitje knijpen

Ei-in-de-fles

Zweven

Vallend magneetje

W

Homo-polaire motor

Tuinslang

Klankschaal

* Vermijd vaste vloerbedekking (wegens water)

X

Electraplankjes

Wit licht maken

* 1x contactdoos

Y

Electrostatica

Wimshurst machine

Gausisch kanon

Aantrekken en afstoten

* Verduisterbaar

Z

Lang rietje

Vortex kanon

* Vermijd vaste vloerbedekking (wegens frisdrank)
* Let op plaatsing van brandmelders